**ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА**

**ПАМЯТКА**

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД**

**ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА**

-печи и дымоходы не должны иметь трещины, своевременно очищаться от золы и сажи;

-очищать печи и дымоходы от сажи необходимо перед началом, а так же в течении всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

-на деревянном или другом полу перед топочным проемом должен находится предтопочный лист из металла размером не менее 50 х 70 см;

-в местах соприкосновения дымовых труб и каналов со сгораемыми конструкциями здания должна устраиваться разделка  толщиной не менее 38 см (полтора кирпича);

-отступ от сгораемого основания стены до печи выполняется шириной не менее 25 см, при этом сгораемые стены должны быть защищены слоем штукатурки или кладкой в четверть кирпича;

-дымовая труба должна быть сечением (по внутренней поверхности) не менее 14х14 см, выполняется из глиняного кирпича толщиной кладки не менее 12 см и возвышаться над крышей здания на высоту не менее 0,5 м (если она расположена на расстоянии до 1,5 м от конька) и на уровне конька (при удалении от конька свыше 1,5 м);

- запрещено устройство дымовых труб из асбестоцементных и металлических труб запрещается;

- электропроводка не должна иметь повреждений изоляции и провисаний;

-электропроводку запрещено крепить гвоздями, прокладывать ее по сгораемым конструкциям без дополнительного слоя асбеста;

- в электросчетчиках запрещено применение нестандартных предохранителей-(жучков);

-запрещено использовать самодельные электронагревательные и электрообогревательные приборы;

- запрещено одновременное включение в электророзетку электроприборов большой мощности.